合金铸铁的化学成分性能和仪器分析
合金铸铁 alloy cast iron：在普通铸铁中加入合金元素而具有特殊性能的铸铁。通常加入的合金元素有硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、钛、锑、锡等。合金铸铁根据合金元素的加入量分为低合金铸铁 (合金元素含量＜3％＝、中合金铸铁（合金元素含量为 3～10％）和高合金铸铁（合金元素含量＞10％）。合金元素能使铸铁基体组织发生变化，从而使铸铁获得特殊的耐热、耐磨、耐腐蚀、无磁和耐低温等物理-化学性能,因此这种铸铁也叫“特殊性能铸铁”。合金铸铁广泛用于机器制造、冶金矿山、化工、仪表工业以及冷冻技术等部门。
合金铸铁碳和硫元素的分析可选用LC系列高速碳硫分析仪，该系列仪器有手工简易型碳硫分析仪，全自动型碳硫分析仪，不定量称样智能型碳硫分析仪，电脑控制型碳硫分析仪。

合金铸铁中除碳硫以外的元素可选用LC系列智能元素分析仪，该系列仪器有三通道智能元素分析仪，六通道智能多元素分析仪，电脑控制型多元素分析仪几大类可供选择。

需要分析合金铸铁中的多种元素时，可选用LC-8电脑多元素联测分析仪，该仪器能分析合金铸铁中所有常规元素，仪器已包含有计算机和电子天平，该套仪器性价比高。

该类分析仪器具有经济快速，准确度高，测试精度符合钢铁及合金化学分析方法国家标准，特别适合中小型企业使用。
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